●使用前請詳閱說明書、警語及注意事項●

規格

|  |  |
| --- | --- |
| 一般名稱 | 自動電子血壓計 |
| 銷售名稱 | 泰爾茂 電子血壓計W110 |
| 型號 | ES-W110ZJ |
| 外型尺寸 | 本體：約寬145mm×長68.5mm×高95mm 壓脈帶：約長504mm×寬152mm (不含管子) |
| 可測定之手臂臂圍 | 約22~32cm |
| 質量 | 本體：約260g (不含乾電池) 壓脈帶：約124g |
| 壓力顯示範圍 | 5～299mmHg(壓脈帶壓力)  刻度：1mmHg |
| 測定範圍 | 脈搏：40∼〜～160次／分鐘 |
| 精度＊1 | 壓力：±3mmHg   脈搏：±5% |
| 測定方式 | 電子示波法 |
| 電源 | DC6V (使用4顆3號乾電池時)  AC110V 50/60Hz(使用另售之專用AC插頭時) |
| 耗電 | 4W (使用4顆3號乾電池時)  10VA(使用另售之專用AC插頭時) |
| 使用次數 | 使用新的3號乾電池時：可連續使用約300次 (180mmHg加壓，周圍溫度25℃，手臂圍27cm) |
| 使用條件 | 溫度 10℃〜40℃ 相對濕度30%〜85% (但不得結霜) |
| 保管條件 | 溫度-20℃～60℃ 相對濕度10%～95% (但不得結霜) |
| 電擊保護 | 內部電源機器與等級Ⅱ BF型安裝部 |
| 附屬品 | 3號乾電池4顆(測試用)、使用說明書／品質保證書 ．附屬的乾電池僅供試用。壽命可能較短 |

|  |  |
| --- | --- |
| ＊1精度(壓力) | 符合JIS T 1115(日本工業規格)規定。 |

另售品．壓脈帶(編號：XX-ES3141)

“泰爾茂”電子血壓計

ES-W110ZJ

型號：ES-W110ZJ

請勿擅自診斷，若感覺有任何症狀或結果令人擔心時，請及早就醫。

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

廢電池請回收